\documentclass[11pt,a4paper]{../../template_cours}

\title{Photographie Numérique — Cours}
\author{Adrian Amaglio}
\def\thesequence{SNT : Photographie Numérique}

\begin{document}
\maketitle


\section{Historique}
\begin{description}
    \item[1827] Naissance de la photographie.
    \item[1861] Photographie en couleur.
    \item[1957] Première photographie numérisée.
    \item[1975] Premiers appareils photos numériques.
    \item[2000] Premiers appareils photos sur les téléphones.
\end{description}


\section{Les pixels}
Une image est composée intégralement de carrés de couleurs appellés pixels.
\begin{definition}{Pixel (contraction en anglais de Picture Element)}
    Un pixel est un carré de couleur qui compose une image.
\end{definition}


\section{La couleur}
On décrit une couleur comme étant une quantité de rouge, vert et bleu.
On peut faire toutes les couleurs possibles à l’aide de ces trois couleurs.
\begin{example}
    Voici par exemple trois pixels (bleu, violet et blanc) dont les couleurs sont définies par leur teneur en Rouge, Vert et Bleu.
\begin{center}
    \begin{tikzpicture}
        \definecolor{mypurple}{RGB}{200,0,255}
        \draw[fill=blue] (-4,0) rectangle (-3,1);
        \node[draw] at (-3.5,-1) {R=0,V=0,B=255};
        \draw[fill=mypurple] (0,0) rectangle (1,1);
        \node[draw] at (.5,-1) {R=200,V=0,B=255};
        \draw[fill=white] (4,0) rectangle (5,1);
        \node[draw] at (4.5,-1) {R=255,V=255,B=255};
    \end{tikzpicture}
\end{center}
\end{example}
Pour des raisons techniques, les valeurs de rouge, vert et bleu sont comprises entre 0 et 255.


\section{Les images}
\subsection{Définition d’une image}
\begin{definition}
    La définition d’une image est le nombre de pixels qu’elle contient.
\end{definition}
\begin{example}
    Une image de 10 pixels de large et de 10 pixels de long, aura une définition de 100 pixels.
\end{example}

\subsection{Résolution d’une image}
\begin{definition}
    La résolution d’une image est le nombre de pixel sur une surface (écran ou papier).\\
    Elle est exprimée en pixel par cm (ou par pouce, en dehors du système métrique).
\end{definition}
Attention ! Une image numérique n’a de résolution que lorsqu’elle est affichée ou imprimée !\\
Une résolution indicative est souvent donnée dans les métadonnées de la photographie.

\section{Les capteurs d’appareil photo}

\begin{figure}
    \includegraphics[width=\textwidth]{../cm/capteur.png}
    \caption{Capteur photographique. Crédit photo : Manuel delagrave.}
\end{figure}

\begin{definition}
    Les photosites sont des cellules qui mesurent l’intensité de la lumière recue par l’appareil photo numérique.
\end{definition}
Ils tapissent le capteur de l’appareil pour mesurer la lumière en tout point.

\begin{figure}
    \includegraphics[width=\textwidth]{../cm/photosite2.png}
    \caption{Les filtres colorés d’un capteur d’appareil photo numérique}
\end{figure}
À l’aide de filtres colorés, on s’assure que chaque photosite ne mesure qu’une des trois couleurs élémentaires : Rouge, Vert ou Bleu.\\
Pour définir un pixel, il faut une mesure de chacune de ces couleurs.

\section{Les algorithmes}
Recopié du manuel delagrave.\\
De nombreux algorithmes interviennent au cours de la capture et du traitement de l’image par l’æppareil photo numérique. Ils effectuent différentes opérations lors de la prise de vue (calcul de l’exposition, mise au point, stabilisation), puis lors du traitement automatisé de l’image (amélioration de la netteté, du rendu des couleurs).
\\
Étapes de la prise de photographie :
\begin{enumerate}
    \item Algorithmes de prise de vue (Stabilisation, mise au point).
    \item Capture de la lumière
    \item Enregistrement au format raw
    \item Algorithmes de traitement (balance des blancs, contraste, luminosité, saturation)
    \item Compression (au format Jpeg)
\end{enumerate}


\end{document}
