%xcolor={table} is the equivalent of \usepackage[table]{xcolor} but beamer already loaded it.
\documentclass[handout,xcolor={table}]{beamer}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[francais]{babel}

\usetheme{Warsaw}
\useoutertheme{infolines}

% We need to add TikZ definitions again. You could put them in a separated file
% and use `\input{...}` command to avoid the duplication.
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{calc,positioning}

\usepackage{tabularx} % sizeable table


% custom theme
%\makeatother
\setbeamertemplate{footline}
{
  \leavevmode%
  \hbox{%
  \begin{beamercolorbox}[wd=.3\paperwidth,ht=2.25ex,dp=1ex,center]{author in head/foot}%
    \usebeamerfont{author in head/foot}\insertshortauthor
  \end{beamercolorbox}%
  \begin{beamercolorbox}[wd=.6\paperwidth,ht=2.25ex,dp=1ex,center]{title in head/foot}%
    \usebeamerfont{title in head/foot}\insertshorttitle\hspace*{3em}
  \end{beamercolorbox}%
  \begin{beamercolorbox}[wd=.1\paperwidth,ht=2.25ex,dp=1ex,center]{author in head/foot}%
    \usebeamerfont{author in head/foot}\insertframenumber{} / \inserttotalframenumber\hspace*{1ex}
  \end{beamercolorbox}}%
  \vskip0pt%
}
%\makeatletter
%\setbeamertemplate{navigation symbols}{}


% `mode=tex` means we will use the source file of the figures directly.
\usepackage[mode=tex]{standalone}

\title[Photographie numérique]{Séquence 2 — Photographie numérique}
\subtitle[Pixels et droits]{Séance 1 — Pixels et droits}
\date{2020-2021}
\author[Adrian Amaglio — CC-BY]{Adrian Amaglio}
\institute{Lycée Jules Guesde\\SNT}

\begin{document}

\begin{frame}
    \maketitle
    % TODO licence & logo
\end{frame}

 %   \includestandalone[width=0.8\linewidth]{./figure} % without the `.tex` extension
%
\section{Historique}
\begin{frame}{\insertsection}
    \begin{description}
        \item[1827] Naissance de la photographie.
        \item[1861] Photographie en couleur.
        \item[1957] Première photographie numérisée.
        \item[1975] Premiers appareils photos numériques.
        \item[2000] Premiers appareils photos sur les téléphones.
    \end{description}
\end{frame}

\section{Les pixels}

%
\begin{frame}{\insertsection}
    Exemple d’une image dont les pixels sont très visibles.
    \centering
    \includegraphics[width=.8\linewidth]{./image_pixelisee.jpg}
\end{frame}


%
\begin{frame}{\insertsection}{\insertsubsection}
    Une image est composée intégralement de carrés de couleurs appellés pixels.
    \begin{block}{Pixel (contraction en anglais de Picture Element)}
        Un Pixel est un carré de couleur qui compose une image.
    \end{block}
\end{frame}

\subsection{Les couleurs}

\begin{frame}{\insertsection}{\insertsubsection}
    On décrit une couleur comme étant une quantité de rouge, vert et bleu.
    \\
    On peut faire toutes les couleurs possibles à l’aide de ces trois couleurs.
    \\
    \centering
    \begin{tikzpicture}
        \definecolor{mypurple}{RGB}{200,0,255}
        \draw[fill=blue] (-4,0) rectangle (-3,1);
        \node[draw] at (-3.5,-1) {R=0,V=0,B=255};
        \draw[fill=mypurple] (0,0) rectangle (1,1);
        \node[draw] at (.5,-1) {R=200,V=0,B=255};
        \draw[fill=white] (4,0) rectangle (5,1);
        \node[draw] at (4.5,-1) {R=255,V=255,B=255};
    \end{tikzpicture}
    Pour des raisons techniques, les valeurs de rouge, vert et bleu sont comprises entre 0 et 255.
\end{frame}

%
\subsection{Définition d’une image}

%
\begin{frame}{\insertsection}{\insertsubsection}
    \begin{block}{Définition}
        La définition d’une image est \textbf{le nombre de pixels} qu’elle contient.
    \end{block}
    Par exemple, une image de \textbf{10 pixels} de large et de \textbf{10 pixels} de long, aura \textbf{une définition de 100 pixels}.
\end{frame}

%
\section{La résolution}

%
\begin{frame}{\insertsection}{}
    \begin{block}{Résolution}
        Nombre de pixel sur une surface (écran ou papier). Exprimée en point par pouce (ou par cm).
    \end{block}
    La taille d’une image lorsqu’elle est affichée sur un écran ou imprimée dépend de la résolution.
    \begin{columns}
        \begin{column}{.5\textwidth}
            \centering
            \includegraphics[width=.8\linewidth]{./image_pixelisee.jpg}
        \end{column}
        \begin{column}{.5\textwidth}
            \centering
            \includegraphics[width=.2\linewidth]{./image_pixelisee.jpg}
        \end{column}
    \end{columns}
    Une image numérique n’a de résolution que lorsqu’elle est affichée ou imprimée !
\end{frame}

%
\section{Capteurs d’appareil photo numérique}

%
\begin{frame}{\insertsection}{Comment transformer la lumière en pixels ?}
    \centering
    \includegraphics[height=.9\textheight]{./capteur.png}
\end{frame}

\begin{frame}{\insertsection}{Comment transformer la lumière en pixels ?}
    \begin{block}{Les photosites}
        Ce sont des cellules qui mesurent l’intensité de la lumière reçue par l’appareil photo numérique.
    \end{block}
    Ils tapissent le capteur de l’appareil, les pixels sont créés d’après leurs mesures.
\end{frame}

%
\begin{frame}{\insertsection}{Comment transformer la lumière en pixels ?}
    \centering
    \includegraphics[width=\textwidth]{./photosite2.png}
\end{frame}

%
\section{Partager son travail}

%
\begin{frame}{\insertsection}{Creative Common}
    \centering
    \includegraphics[width=.8\textwidth]{./cc.png}
\end{frame}
\end{document}
